**21.10.2024 р.**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі**,** розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:**

ДП "Державне підприємство "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів""

61085, Україна, Харківська область, м. Харків, вулиця Астрономічна, 33

ідентифікаційний код: 22617729;

юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Металопластикові конструкції, код ДК 021:2015 : 44220000-8 - Столярні вироби **.**

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** **UA-2024-10-21-006996-a**

**Вид закупівлі:** процедура закупівлі - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  508 409,81грн. (п'ятсот вісім тисяч чотириста дев'ять гривень 81 копійка), у т.ч. ПДВ (20%) 84734.97 грн.

**Очікувана вартість предмета закупівлі:**

Під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі враховувалась примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Методом проведення моніторингу цін на підставі комерційних пропозицій,отриманих від суб’єктів господарювання (виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам конкретного товару)

**Розмір бюджетного призначення:** Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) 508 409,81грн. (п'ятсот вісім тисяч чотириста дев'ять гривень 81 копійка), у т.ч. ПДВ (20%) 84734.97 грн.

**Обґрунтування якісних та технічних характеристик.**Строк поставки товару:  до 25 грудня 2024 року включно.

Кількість товару: **20 шт.**  Більш детальна інформація та вимоги до предмета закупівлі викладені в Додатку 2 до тендерної документації.

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Креслення | Всього м2 | Всього шт. | Технічні характеристики |
| 1 | 4і-14-4-16-4і  R=1,12 | 6,1978 | 7 | 1. Вікно з ПВХ.  2. ПВХ профіль монтажна глибина не меншеніж70 мм, профіль білог окольору.  3. Армування1,2 мм.  4. Фурнітура - механізмвідкриваннянахильно-поворотний,обладнанаблокувальникомпомилковоїдії.  5. Двокамерний енергозберігаючий, не менше40 мм.  6. Відлив150 мм, білий.  7. Москітна сіткабіла.  8. Спец.профіль-підвіконий |
| 2 | 4і-14-4-16-4і  R=1,12 | 6,1978 | 2 | 1. Вікно з ПВХ.  2. ПВХ профіль монтажна глибина не меншеніж70 мм, профіль білого кольору.  3. Армування1,2 мм.  4. Фурнітура - механізмвідкриваннянахильно-поворотний,обладнанаблокувальникомпомилковоїдії.  5. Двокамерний енергозберігаючий, не менше40 мм.  6. Підвіконня250 мм, біле.  7. Відлив150 мм, білий.  8. Москітна сітка біла.  9. Спец.профіль-підвіконий |
| 3 | 4і-14-4-16-4і  R=1,12 | 4,0602 | 4 | 1. Вікно з ПВХ.  2. ПВХ профіль монтажна глибина не меншеніж70 мм, профіль білого кольору.  3. Двокамерний енергозберігаючий, не менше 40 мм.  4. Відлив 200 мм, білий.  5. Спец.профіль-підвіконий |
| 4 | 4і-14-4-16-4і  R=1,12 | 6,1978 | 1 | 1. Вікно з ПВХ.  2. ПВХ профіль монтажна глибина не меншеніж 70 мм, профіль білого кольору.  3. Армування 1,2 мм.  4. Фурнітура - механізм відкривання нахильно-поворотний,обладнана блокувальником помилкової дії.  5. Двокамерний енергозберігаючий, не менше 40 мм.  6. Відлив150 мм, білий.  7. Москітна сітка біла.  8. Спец.профіль-підвіконий |
| 5 | 4і-14-4-16-4і  R=1,12 | 4,04 | 1 | 1. Вікно з ПВХ.  2. ПВХ профільмонтажнаглибина не меншеніж 70 мм, профільбілогокольору.  3. Армування 1,2 мм.  4. Фурнітура - механізмвідкриваннянахильно-поворотний,обладнанаблокувальникомпомилковоїдії.  5. Двокамернийенергозберігаючий, не менше 40 мм.  6. Відлив 200 мм, білий.  7. Москітнасіткабіла.  8. Спец.профіль-підвіконий |
| 6 | 4і-14-4-16-4і  R=1,12 | 4,04 | 1 | 1. Вікно з ПВХ.  2. ПВХ профільмонтажнаглибина не меншеніж 70 мм, профільбілогокольору.  3. Армування 1,2 мм.  4. Двокамернийенергозберігаючий, не менше 40 мм.  5. Відлив 200 мм, білий.  6. Спец.профіль-підвіконий |
| 7 | 4і-14-4-16-4і  R=1,12 | 4,0602 | 4 | 1. Вікно з ПВХ.  2. ПВХ профільмонтажнаглибина не меншеніж 70 мм, профільбілогокольору.  3. Армування 1,2 мм.  4. Фурнітура - механізмвідкриваннянахильно-поворотний,обладнанаблокувальникомпомилковоїдії.  5. Двокамернийенергозберігаючий, не менше 40 мм.  6. Відлив 200 мм, білий.  7. Москітнасіткабіла.  8. Спец.профіль-підвіконий |
|  | Всего | 102,54 | 20 |  |

**Вимоги на підтвердження якісних характеристик товару:**

- сертифікат відповідності (або завірену належним чином копію) на склопакети;

- сертифікат відповідності (або завірену належним чином копію) на віконнуфурнітуру;

- сертифікат відповідності (абозавірену належним чином копію) на виріб (вікна з ПВХ);

- протокол(-и) (або завірену належним чином копію) випробувань на виріб (вікна з ПВХ) на підставі якого видавався сертифікат відповідності.

- документ(и), що підтверджує(ють) співробітництво із виробником вікон з ПВХ або уповноваженим представником виробника вікон з ПВХ: договір або сертифікат дистриб’ютора, представника, дилера, або лист виробника вікон з ПВХ про співпрацю з Учасником (уразі, якщоУчасник не є виробником вікон з ПВХ).